


Brusilica mini Worcraft WPEG101, 135W,
10.000-32.000 rpm
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PRIMJENA BRUSILICE
Ravna brusilica koristi se za finu obradu metala, plastike, drva i sličnih materijala pomoću odgovarajućeg nastavka za rezanje.
Koristite uređaj samo za predviđenu svrhu.
Svaka druga upotreba smatra se slučajem zlouporabe. Korisnik / operator, a ne proizvođač, odgovarat će za štetu ili ozljede nastale ovom zlouporabom. Imajte na umu da ovaj uređaj nije dizajniran za komercijalnu ili industrijsku upotrebu. Jamstvo se neće primjenjivati ako se uređaj koristi u komercijalne, industrijske ili slične svrhe.
DIJELOVI BRUSILICE
1. Prekidač napajanja ON/OFF
2. Regulator brzine
3. Osovina
4. Gumb za zaključavanje osovine
5. Kuka
- 10 kom brusnih kotaća  3,2mm
- 2 kom brusna dijamanta 3,2 mm
- 1 kom brusni disk
- 1 kom nastavak 3,2mm
- 1 kom rezni kotać
- 1 kom kotać za poliranje
- 1 kom filc brus
OBJAŠNJENJE SIMBOLA
[image: ]Ne odlažite uobičajeni kućni otpad. Umjesto toga, obratite se centru za reciklažu na ekološki prihvatljiv način. Molimo vas vodite računa o zaštiti okoliša.
[image: ]Pročitajte sve sigurnosne propise i upute. Nepoštivanje sigurnosnih propisa i uputa može prouzrokovati strujni udar, požar i / ili ozbiljne ozljede. Pridržavajte se svih sigurnosnih uputa i uputa za buduće upute.
[image: ] Dvostruka izolacijska zaštita II. Nije potrebno uzemljenje
[image: ]Proizvod je u skladu s važećim europskim direktivama i provedena je metoda ocjene sukladnosti tih direktiva.
[image: ]Nosite zaštitu sluha            Nosite zaštitu očiju        Nosite zaštitnu masku/respirator
[image: ]  Nosite zaštitne rukavice
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Napon / frekvencija                             230 V / 50 Hz
Snaga snage                                          135 W
Brzina bez opterećenja                       10 000 - 32 000 o / min
Prihvat                                                    3,2 mm
Duljina kabela za napajanje                1,8 m
OPĆE SIGURNOSNE UPUTE ZA ELEKTRIČNE ALATE:
Pročitajte sigurnosne napomene, upute, ilustracije i tehničke podatke isporučene s ovim električnim alatom. Nepoštivanje svih uputa dolje može dovesti do strujnog udara, požara i / ili ozbiljnih tjelesnih ozljeda.
1) SIGURNOST RADNOG MJESTA :
- Radno mjesto treba održavati čistim i dobro osvijetljenim. Nered i tamna područja su uzrok nesreća.
- Nemojte koristiti električni alat u eksplozivnoj atmosferi sa zapaljivim tekućinama, gasovima ili prašinom. U električnom alatu postoje iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
- Djecu i druge osobe držite podalje od električnog alata prilikom upotrebe električnog alata. Ako ste uznemireni, možda ćete izgubiti kontrolu nad aktivnošću koju obavljate.
2) ELEKTRIČNA SIGURNOST:
- Mrežni utikač električnog alata mora odgovarati utičnici. Nikada nemojte modificirati el. strujni kabel. Nikada ne priključujte alat s zaštitnim utikačem na kabel napajanja pomoću utikača ili drugih adaptera. Neoštećeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjit će rizik od električnog udara. Oštećeni ili zapleteni kabeli napajanja povećavaju rizik od električnog udara. Ako je mrežni kabel oštećen, mora ga zamijeniti zasebnim napajačkim kabelom koji se može dobiti od proizvođača ili njegovog prodajnog predstavnika.
- Rukovatelj ne smije dodirivati ​​uzemljene predmete, poput dijelova tijela. cijevi, centralno grijanje, štednjaci i hladnjaci. Rizik od električnog udara je veći ako je vaše tijelo povezano sa tlom.
- Ne izlažite električni alat kiši, vlazi ili vodi. Nikada ne dirajte električni alat mokrim rukama. Nikada ne perite električni alat pod tekućom vodom niti ga uranjajte u vodu.
- Kabel ne smije biti preopterećen. Nikada ne upotrebljavajte kabel za nošenje, povlačenje i izvlačenje utikača električnog alata. Kabel ne smije biti izložen vrućini, ulju, oštrim rubovima ili pokretnim dijelovima. Oštećeni ili zapleteni kabeli povećavaju rizik od električnog udara.
- Kada koristite električni alat vani, koristite produžni kabel pogodan za vanjsku upotrebu. Upotreba kabela prikladnog za uporabu na otvorenom smanjuje rizik od električnog udara
- Pri korištenju električnih alata u vlažnim područjima koristite napajanje zaštićenim RCD-om. Korištenje RCD-a smanjuje rizik od električnog udara. Izraz 'RCD' može se zamijeniti s 'glavni prekidač sklopa (GFCI)' ili 'prekidač struje curenja (ELCB)'.
3) OSOBNA SIGURNOST:
- Kad koristite električne alate, budite oprezni i budni, pažljivo pripazite na aktivnost koju obavljate. Usredotočite se na posao. Nemojte koristiti električne alate ako ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova. Čak i trenutak nepažnje tijekom korištenja električnih alata može rezultirati ozbiljnim osobnim ozljedama. Pri radu s el. ne jesti, piti i ne pušiti alate.
- Nosite zaštitnu opremu. Uvijek nosite zaštitu za oči. Nosite zaštitnu opremu koja odgovara vrsti posla koji izvodite. Zaštitna oprema poput. respirator, neklizajuća zaštitna obuća, pokrivala za glavu ili sluh, koji se koriste u skladu s radnim uvjetima, smanjuju rizik od osobnih ozljeda.
- Izbjegavajte slučajno uključivanje napajanja. alati. Ne nosi el. alat koji je spojen na mrežnu mrežu, prstom na prekidaču ili okidaču. Prije spajanja na napajanje provjerite je li prekidač ili okidač u položaju "isključeno". Odašiljajući el. alate prstom na prekidaču ili spajanjem utikača el. električni alat s uključenim može uzrokovati ozbiljne ozljede.
- Prije uključivanja napajanja. uklonite sve ključeve i alate za postavljanje. Ključ ili alat za podešavanje koji ostaje pričvršćen na rotirajući dio električnog alata može uzrokovati osobne ozljede.
- Uvijek održavajte stabilno držanje i ravnotežu. Radite samo tamo gdje to možete sigurno doći. Nikad nemojte precijeniti vlastite snage. Ne koristite električne alate ako ste umorni.
- Odijevajte se na odgovarajući način. Nosite radnu odjeću. Ne nosite labavu odjeću ili nakit. Pripazite da vam se kosa, odjeća, rukavice ili drugi dio tijela previše ne približe rotirajućim ili vrućim dijelovima snage. alati.
- Poveži el. alat za uklanjanje prašine. Ako ima el. alate za spajanje opreme za prikupljanje prašine ili usisavanje, provjerite je li pravilno spojena i korištena. Upotreba takvih uređaja može smanjiti opasnost od prašine.
4) UPOTREBA I ODRŽAVANJE SNAGA:
- Nemojte preopteretiti električni alat. Električni alat će raditi bolje i sigurnije ako ga koristite brzinom kojom je dizajniran. Koristite ispravan električni alat. Prikladan alat obavit će posao za koji je dizajniran dobro i sigurno.
- Ne koristite električne alate koji se ne mogu sigurno uključiti i isključiti pomoću upravljačkog prekidača. Korištenje takvih alata je opasno. Oštećenu sklopku mora popraviti ovlašteni servis.
- Prije namještanja, mijenjanja dodataka ili održavanja isključite električni alat. To će umanjiti rizik od slučajnog pokretanja.
- Električne alate u praznom hodu čuvajte izvan dohvata djece i neovlaštenih osoba. Električni alati u rukama neiskusnih korisnika mogu biti opasni. Spremite električni alat na suhom i sigurnom mjestu.
- Pažljivo održavajte električni alat u dobrom stanju. Redovito provjeravajte postavljanje pokretnih dijelova i njihovu pokretnost. Provjerite zaštitne navlake ili druge dijelove da biste oštetili siguran rad električnog alata. Ako je alat oštećen, popravite ga prije ponovne uporabe. Mnogo nezgoda uzrokovano je nepravilnim održavanjem električnog alata.
- Alate za rezanje držite oštre i čiste. Pravilno održavani i izoštreni alati olakšavaju rad, smanjuju rizik od ozljeda i bolje rade s njima. Upotreba dodatne opreme koja nije navedena u uputama za uporabu ili koju je preporučio uvoznik može uzrokovati oštećenje alata i ozljede.
- Električni alati, pribor, radni alat itd. koristite u skladu s ovim uputama i na način propisan za vaš određeni električni alat, vodeći računa o radnim uvjetima i vrsti izvedenih radova. Korištenje alata u druge svrhe osim onih koje mogu biti mogu dovesti do opasnih situacija.
5) SERVIS:
- Dajte električni alat servisirati u kvalificirani servis. Mogu se koristiti samo isti rezervni dijelovi. Na taj ćete način osigurati sigurnost električnog alata.
UPUTE ZA SIGURAN RAD SA BRUSILICOM:
- Uvijek izbjegavajte pomicanje pokretnih dijelova stroja napajanjem.
- U slučaju začepljenja, odmah isključite brusilicu i izvadite utikač iz utičnice.
- Brusilica mora biti isključena tijekom skladištenja. OPREZ! Stroj za mljevenje nastavlja se okretati i nakon isključivanja alata.
- Odspojite utikač iz utičnice prije podešavanja, popravaka ili održavanja.
- Nikada ne koristite gumb za zaključavanje osovine dok brusilica radi.
- Osigurajte da je promjer držača alata jednak unutarnjem promjeru stezaljke brusilice.
- Nikada ne držite radni komad u ruci ili preko koljena, već ga uvijek zakačite za vreteno ili stegnite za radni sto. Ovo je sigurnije od držanja u rukama i omogućuje vam rukovanje alatom s obje ruke.
- Držite ruke na sigurnoj udaljenosti od bruseva i alata koji se okreću.
- Neki alati za rezanje mogu biti oštri - pri rukovanju tim alatima koristite radne rukavice, u protivnom postoji opasnost od posjekotina ili uboda od oštrih dijelova.
- Ako tijekom rada primijetite netipično ponašanje ili buku, odmah isključite brusilicu i odvojite je od napajanja.
- Ne koristite oštećene ili deformirane brusne i rezne diskove. Ručno pazite na mljevenje i rezanje diskova - udarci ili prekomjerni pritisak mogu ih oštetiti. Nikada ne upotrebljavajte rezne diskove za mljevenje.
- Tijekom obrade mogu se stvoriti iskre - osigurajte da su zapaljivi materijali izvan tih iskre. Iskre mogu prouzročiti izgaranje zapaljivih materijala još dugo vremena nakon završetka rada!
- Pijesak, piljevina i / ili drugi proizvodi proizvedeni tijekom strojne obrade imaju veliku brzinu i temperaturu i mogu oštetiti površinu predmeta u blizini radnog područja, uključujući staklo. Prilikom obrade pazite da protok ovih otpadnih proizvoda nije usmjeren na predmete koji bi ga mogli oštetiti.
- Prilikom obrade (posebno brušenja) boja, lakova, teških metala ili plastike mogu se stvoriti toksični parovi i prašina - brušenje ovih materijala zahtijeva upotrebu odgovarajućeg respiratornog sustava, osiguravajući odgovarajuću ventilaciju i ekološko odlaganje tih otpadaka. Trudnice i djeca ne smiju obrađivati ​​ove materijale.
- Preporučujemo upotrebu samo originalnog pribora.
- Osigurajte da alat bude čvrsto stegnut u stezaljku.
- Koristite samo alate čija je brzina najmanje veća od broja okretaja u praznom hodu brusilice.
- Nemojte koristiti bušilice veće od 3,2 mm (maks. Promjer steznika) i brusne kotače veće od 25 mm.
- Prije upotrebe brusnog ili reznog diska, provjerite da li je pravilno postavljen na odgovarajući adapter i da je vijak adaptera čvrsto zategnut - disk se ne smije slobodno okretati na adapteru. Prije svake uporabe alata, testirajte sigurnost u praznom hodu 30 sekundi maksimalnom brzinom brušenja. Ako je brzina alata ograničena, pokušajte na maks. ograničenja brzine. Ako primijetite vibracije ili pretjeranu buku, provjerite da alat nije oštećen i da li je pravilno stegnut. Prekinuti upotrebu oštećenih ili pretjerano istrošenih alata.
- Uvijek koristite alate s odgovarajućim smjerom vrtnje, smjer vrtnje je označen na tijelu za brušenje iznad stezaljke.
- Ako je alat opremljen zaštitnim poklopcem, nikada ga nemojte koristiti bez zaštitnog poklopca.
- Nosite zaštitnu odjeću kako biste spriječili ozljede od letećih dijelova.
- Nikada ne koristite odvojene čahure ili adaptere za prilagodbu brusnih kotača s većom rupom.
- U slučaju alata namijenjenog korištenju s diskom s unutarnjim navojem, provjerite je li navoj u disku dovoljno dugačak u odnosu na duljinu vretena.
- Kada radite u prašnjavom okruženju, provjerite jesu li ventilacijski otvori alata čisti. Ako alat treba izvaditi, prvo ga odspojite od napajanja. Koristite nemetalne predmete za čišćenje ventilacijskih otvora i izbjegavajte oštećenja unutarnjih dijelova.
PRIMJENA:
Da biste umetnuli alat:
Izvadite utikač iz utičnice prije nego što umetnete alat. Pritisnite tipku za zaključavanje osovine, otpustite maticu za vijak, umetnite alat, ponovo zategnite maticu i otpustite gumb za zaključavanje. Ako stezaljku brusilice nije moguće otpustiti rukom, upotrijebite priloženi ključ.
Upozorenje! Nikada ne koristite gumb za zaključavanje osovine dok motor za radi - to će ozbiljno oštetiti brusilicu. Alat mora uvijek biti čvrsto stisnut u stezaljku.
Rad :
Provjerite da mrežni napon odgovara tipskoj pločici brusilice. Utaknite utikač u utičnicu. Uključite alat pomoću prekidača za uključivanje / isključivanje. Podesite željenu brzinu okretanjem kontrole brzine. Brzina se može kontinuirano kontrolirati u rasponu od 10000 do 32000 o / min. Koristite odgovarajuću brzinu za svaki alat - preniska ili previsoka može uzrokovati pretjerano trošenje alata, oštećenje ili oštećenje brusilice, a rad je teži. Nikada ne prelazite maks. dopuštena brzina alata. Kad završite, isključite utikač i iskopčajte utikač. Ne čuvajte alat dok rotacija ne prestane. Ne čuvajte alat u prašnjavoj sredini jer čestice prašine mogu oštetiti mehaničke dijelove stroja.
Upozorenje! Prekomjerno opterećenje pri malim obrtajima može oštetiti motor stroja. Prevelika brzina može oštetiti alat.
Održavanje:
Prije početka radova na održavanju, provjerite je li utikač izvađen iz utičnice. Ravna brusilica dizajnirana je za glatki rad dugog vremena uz minimalno održavanje. U tome se može pomoći održavanjem čiste opreme i rukovanjem na odgovarajući način.
Čišćenje:
Alat redovito čistite mekom krpom. Otvori za zrak moraju biti čisti, bez prljavštine i prašine, jer se motor može pregrijati. Za čišćenje se može koristiti i voda s deterdžentom ili sapunom. Ne koristite otapala poput benzina, alkohola itd. Te tvari mogu uništiti plastične dijelove stroja. Prilikom čišćenja pazite da u stroj ne uđe nikakva tekućina. Ako tekućina ulazi u stroj, stroj mora pregledati ovlašteni servisni centar.
Zamjena četkica:
Ako brusilica pretjerano iskri, potrebno je zamijeniti četkice.
1. Odvijte poklopce četkica s obje strane brusilice.
2. Izvadite četkice iz držača.
3. Umetnite nove četkice.
4. Vratite poklopce četkica na tijelo brusilice.
Upozorenje! Popravak ili održavanje električnih dijelova stroja, uključujući zamjenu ugljikovih četkica, smije obavljati samo kvalificirani električar.
Upozorenje! Uvijek zamijenite obje četkice u isto vrijeme.
[image: ] ZAŠTITA OKOLIŠA:
Stroj se isporučuje u tvrdoj ambalaži kako bi se spriječilo oštećenje tijekom transporta. Većina materijala za pakiranje može se reciklirati. Odnesite ovaj materijal u odgovarajući centar za recikliranje. Na kraju njihovog vijeka trajanja odnesite strojeve lokalnom prodavaču. Ovdje će se zbrinuti na siguran, ekološki prihvatljiv način. Odbačene električne uređaje koji se mogu reciklirati ne treba odlagati s kućnim otpadom! Zatražit ćemo aktivnu podršku u očuvanju resursa i zaštiti okoliša tako što ćemo ovaj uređaj odvesti u ustanove za prikupljanje (ako su dostupni).
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