Opis proizvoda

Worcraft CD-12LiA aku odvijač možete koristiti za bušenje u drvu, metalu, keramici, plastici i betonu. Možete koristiti i odvijač ili njime rezati navoje. Odvijač je opremljen s dva različita zupčanika, s kojima možete podnijeti svaki posao. 1. stupanj dostiže do 400 okretaja u minuti, a 2. stupanj do 1300 okretaja u minuti. Odvrtanje i najzahtjevnijih vijaka jednostavno je uz maksimalni okretni moment od 24 Nm. Odvijač se napaja pomoću vrhunske Li-ion baterije od 12 V. Nakon što ga ispraznite, jednostavno ga uklonite i napunite.

Osim toga, odvijač je opremljen nizom sjajnih funkcija. Odvijač omogućuje rad i desno i lijevo. Okrenite prsten kako biste postavili odgovarajući zakretni moment. Odvijač se uključuje pritiskom na tipku, kada se otpusti funkcija kočnice odmah zaustavlja rotaciju stezne glave. Također ćete biti zadovoljni ergonomskom protukliznom ručkom za apsolutnu udobnost pri radu. LED će vas upozoriti na nisku razinu baterije. Odvijač se isporučuje u koferu s osnovnim setom svrdla i nastavaka.

Tehničke karakteristike :

Broj okretaja u praznom hodu: 1. stupanj: 0 - 400 min -1 / 2. stupanj: 0 - 1 300 min -1

Maks. okretni moment: 24 Nm

Bušenje: Da

Bušenje u drvetu: 20 mm

Bušenje u čeliku: 10 mm

Kofer: Da

Težina (kg): 1,7

Vrsta napajanja: uklonjiva baterija

Vrsta akumulatorskog alata: Aku odvijač

Napon baterije: 12 V

Kapacitet baterije: 1.300 mAh

Vrsta baterije: Li-ion

Broj baterija: 2

Utjecaj: Ne

Vrijeme punjenja (min): 60

Baterija: Da

Postavka zakretnog momenta: 20 + 1

Promjer stezanja: 0,8 - 10 mm