Opis proizvoda

Odvijač Worcraft CD-12Li može se koristiti za bušenje u drvo, metal, keramiku i plastiku. Također je prikladan za uvrtanje vijaka i rezanje navoja. Odvijač je opremljen s 2 različite razine brzine spreman za bilo koju vrstu posla. 1. stupanj može doseći 400 o/min, a 2. čak 1300 o/min. Uvrtanje čak i najtvrđih vijaka jednostavno je s maksimalnim okretnim momentom od 27 Nm. Odvijač se napaja 12V Li-ion baterijom s dugim trajanjem baterije. Nakon što se potroši, jednostavno ga uklonite i napunite.

Odvijač je opremljen mnogim fantastičnim funkcijama. Odvijač omogućuje lijevo i desno okretanje. Okretanje prstena postavlja pravi moment. Odvijač možete pokrenuti pritiskom na gumb, nakon otpuštanja funkcija kočnice trenutno zaustavlja steznu glavu da se okrene. Oduševit će vas ergonomska protuklizna ručka za potpunu udobnost. LED svjetlo će vas obavijestiti o niskoj razini baterije. Odvijač dolazi u kutiji s osnovnim kompletom svrdla i bitova.

Ako tražite pouzdan i snažan odvijač, ne tražite dalje, odvijač Worcraft CD-12Li je upravo ono što tražite.

Tehničke karakteristike :

Broj okretaja u praznom hodu: 1. stupanj: 0 - 400 min -1 / 2. stupanj: 0 - 1 300 min -1

Maks. okretni moment: 27 Nm

Kretanje desno/lijevo: Da

Bušenje: Da

Bušenje u drvetu: 20 mm

Bušenje u čeliku: 10 mm

Težina (kg): 1,4

Vrsta napajanja: uklonjiva baterija

Napon baterije: 12 V

Kapacitet baterije: 1,5 Ah

Vrsta baterije: Li-ion

Broj baterija: 1

Vrijeme punjenja: 1 h

Postavka zakretnog momenta: 19 + 1

Stezna glava: 0,8 - 10 mm

Promjer stezanja: 0,8 ~ 10 mm